Załącznik Nr 2

/ nazwa i adres Wykonawcy /

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700 L w zakresie budowy chodnika w m. Żuków”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis robót** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **[zł]** | **Wartość**  **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Prace pomiarowe i przygotowawcze** | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,160 |  |  |
| **Razem prace pomiarowe i przygotowawcze** | | | | |  |
| **Roboty rozbiórkowe** | | | | | |
| 2 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 600,00 |  |  |
| 3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 2,7 |  |  |
| 4 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (teletechnicznych) | m | 1 |  |  |
| 5 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | m | 1 |  |  |
| **Razem roboty rozbiórkowe** | | | | |  |
| **Roboty ziemne** | | | | | |
| 6 | Odhumusowanie wykonane koparkami podsiębiernymi kołowymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m2 | 50,40 |  |  |
| 7 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gr. kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 198,00 |  |  |
| 8 | Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV obok czynnego pasa ruchu | m | 124,50 |  |  |
| 9 | Mechaniczne ścinanie poboczy o gr 18 cm. | m2 | 160,00 |  |  |
| 10 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, ziemia z korytowania | m3 | 377,31 |  |  |
| **Razem roboty ziemne** | | | | |  |
| **Krawężniki** | | | | | |
| 11 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 bez ław na podsypce cementowo - piaskowej | m | 124,50 |  |  |
| 12 | Ława pod krawężniki betonowe 15x30 i 15x22 z oporem | m3 | 10.30 |  |  |
| **Razem krawężniki** | | | | |  |
| **Obrzeża** | | | | | |
| 13 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 21,00 |  |  |
| 14 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 251,00 |  |  |
| 15 | Ława pod obrzeża 6x 20 i 8x30 betonowa z oporem | m3 | 10,34 |  |  |
| **Razem obrzeża** | | | | |  |
| **Chodniki** | | | | | |
| 16 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – obok czynnego pasa ruchu | m2 | 198,00 |  |  |
| 17 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 12 cm– obok czynnego pasa ruchu | m2 | 198,00 |  |  |
| `18 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka koloru szarego – obok czynnego pasa ruchu | m2 | 198,00 |  |  |
| 19 | Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi betonowymi gr. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny i wolne przestrzenie wypełnione piaskiem | m2 | 18,00 |  |  |
| **Razem chodniki** | | | | |  |
| **Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm w kolorze grafitowym** | | | | | |
| 20 | Warstwy odcinające z piasku gruboziarnistego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 125,0 |  |  |
| 21 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa, warstwa gr. 18 cm | m2 | 125,0 |  |  |
| 22 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, kostka koloru grafitowego | m2 | 125,0 |  |  |
| **Razem krawężniki na ławie betonowej, obrzeża chodnikowe** | | | | |  |
| **Roboty wykończeniowe** | | | | | |
| 23 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m2 | 120,00 |  |  |
| 23 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 120,00 |  |  |
| **Razem roboty wykończeniowe** | | | | |  |
|  | | | **Netto:** | |  |
| **Vat 23 %:** | |  |
| **Brutto:** | |  |

Słownie:.......................................................................................................................................................

Data : ............................................ ....................................................

(Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)