**Załącznik Nr 5**

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)**

**WYCINKA ZAKRZACZEŃ Z PASÓW DROGOWYCH**

1. **WSTĘP**
	1. **Przedmiot SST.**

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wycinka zakrzaczeń z pasów drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. Pielęgnacja zadrzewienia będzie wykonana w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i usunięcia zagrożeń dla ludzi i mienia.

**1.2.**  **Zakres stosowania SST.**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest obowiązującym dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji usług na drogach powiatowych.

* 1. **Zakres robót.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką zakrzaczeń i obejmują:

1. wycinkę zakrzaczeń i samosiejek na całej szerokości pasa drogowego, na wskazanych odcinkach dróg, z uwzględnieniem poboczy, skarp, rowów oraz przeciwskarp,
2. karczowanie zakrzaczeń oraz usunięcie karpin do poziomu gruntu,
3. uprzątnięcie z pasa drogowego wyciętych krzewów, samosiejek, gałęzi i odrostów drzew poprzez rozdrobnienie w rębakach i zagospodarowanie ich w sposób zgodny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ) oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r, poz. 1289 z późn. zmian.).
4. bezzwłoczne uprzątnięcie pasa drogowego z konarów i gałęzi. Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi uzyskanych z wycinki na okres nocny i poza oznakowany teren na którym prowadzone są bieżące roboty.
5. zapewnienie w rejonie prowadzonych prac bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego.

* 1. **Oznakowanie robót**

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prowadzonych prac tak, aby odcinek jezdni wyłączony z ruchu był najkrótszy, a zwężenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe, a od strony najazdu na zawężony fragment jezdni tablice kierujące U-3b (U-53).

Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym” sporządzony na koszt wykonawcy Wykonawcę. W przypadku nieprawidłowego oznakowania lub jego braku roboty zostaną wstrzymane.

**2. SPRZĘT DO UTRZYMANIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ**

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót. Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu podstawowego: pilarki i spalinowe z przystawkami do cięcia krzaków i odrostów, rębaki do rozdrabniania gałęzi oraz krzesaki, sekatory, piłki ręczne, piły łańcuchowe lub tarczowe, siekiery.

1. **TRANSPORT**

Jeżeli zutylizowanie lub rozdrobnienie na miejscu nie jest możliwe gdyż warunki na to nie pozwalają i stwarza to utrudnienie warunków ruchu drogowego pędy odrostów i gałęzie należy wywozić na bieżąco z pasa drogowego /jezdni i pobocza/ transportem samochodowym bądź przyczepami ciągnikowymi do miejsca składowania. Wybór i zabezpieczenie miejsca składowania należy do Wykonawcy.

Do wywozu gałęzi i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu.

1. **WYKONANIE ROBÓT**

Usuwanie zakrzaczeń i samosiejek należy wykonać poprzez ich wycinkę przy pomocy pił i kos spalinowych tuż przy powierzchni gruntu, bez pozostawiania „głów”.

1. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości robót polega na:

* sprawdzeniu ilości wykonanych robót,
* sprawdzeniu prawidłowości wykonanych robót,
* wizualnej ocenie uporządkowania terenu.
1. **OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2,

1. **ODBIÓR ROBÓT.**

Odbiór robót Zamawiający dokona w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

1. **PODSTAWA PŁATNOŚCI.**

Podstawę płatności stanowi protokół komisyjnego odbioru zakresu rzeczowego i jakości wykonanych robót oraz ich zgodności z zakresem określonym w zamówieniu. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych.

1. **PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA**.

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Pracownicy zatrudnieni przy wycince i podcince drzew winni posiadać niezbędne uprawnienia do obsługi pił mechanicznych oraz innych używanych podczas robót maszyn i urządzeń, nadane przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Pracownicy powinni posiadać ubranie i sprzęt ochronny i przestrzegać przepisów BHP.